Z SIDE

LAYER 3

HEP UCSB

9/98

9/98

UCSB HEP

LAYER 3 Z SIDE

(31.18)

1.228"

(14.78)

(27.38)

0.582"

0.989"

0.957"

(25.12)

(24.31)

1.078"

0.696" (17.68)

(20.22)

0.796"

1.739

13:02:39

Fri Oct 16 1998 http://hep.ucsb.edu/BaBar/electronics/tailsaver.html

(26.85)

(27.66) 1.057"

1.089"

BERGLYR3.PCB

0.582"

(44.17)

(14.78)

0.723" (18.36)

0.063" typ (1.59)

0.063" typ (1.59)

0.152" (3.86)

0.831"

2.269" (57.63)

1.228" (31.18)

(21.11)